|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安中铁轨道交通有限公司故障工器具维修询价表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 器具名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 故障原因 | 维修单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 吹风机 | 3000W | 俱全 | 1 | 台 | 电机损坏 |  |  |  |
| 2 | 吹风机 | 3000W | 雅诺 | 1 | 个 | 电源线破损 |  |  |  |
| 3 | 吹风机 | 3000W | 奥奔 | 1 | 个 | 风桶破裂 |  |  |  |
| 4 | 单相潜水电泵 | 流量10m³/h,额定扬程16米,功率:1.5KW 220v，配水带50米。 | 上海人民 | 1 | 台 | 烧毁 |  |  |  |
| 5 | 电动扳手 | WU280 | 威克士 | 3 | 把 | 不转动 |  |  |  |
| 6 | 电烙铁 | YT-8273 | 易尔拓 | 1 | 个 | 插电后工具不通电，无法使用。 |  |  |  |
| 7 | 电源适配器 |  | 海能达 | 2 | 个 | 不充电/充电器头坏 |  |  |  |
| 8 | 电子秒表 | PC2210 | 天福惠波 | 5 | 个 | 不显示 |  |  |  |
| 9 | 对讲机 |  | 摩托罗拉 | 2 | 个 | 只能监听、不能打电话/天线螺丝松动。 |  |  |  |
| 10 | 多功能数字万用表 | YT-73082 | 易尔拓 | 4 | 个 | 蜂鸣器异响 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 11 | 多功能数字万用表 | YT-73082 | 易尔拓 | 1 | 块 | 测量数据误差过大 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 12 | 多功能巡检电筒 | YT-08565 | 易尔拓 | 4 | 把 | 电池仓故障 |  |  |  |
| 13 | 多功能巡检电筒 | YT-08565 | 易尔拓 | 1 | 套 | 充电故障 |  |  |  |
| 14 | 防爆调光工作灯（头戴式） | BAD308E-F | 华荣 | 5 | 个 | 无法充电/灯不亮 |  |  |  |
| 15 | 防静电地板吸盘单吸 | 单吸 | 鹰之印 | 3 | 个 | 把手脱落 |  |  |  |
| 16 | 高扬程潜水排污泵 | 潜水泵流量20m³/h,额定扬程20米,功率:3KW 380v | 牧普 | 1 | 台 | 烧毁 |  |  |  |
| 17 | 红光笔 | RBT-H410B | 易尔拓 | 2 | 根 | 电池接口生锈无法使用 |  |  |  |
| 18 | 红闪灯 |  |  | 5 | 个 | 一面不亮/红灯不亮/充不上电/开关故障/充不上电 |  |  |  |
| 19 | 机车车辆轮径测量尺（标准圆） | GF922-L860 | 柳州科路 | 1 | 套 | 超差 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 20 | 激光测距/测高仪 | FLUKE419D | FLUKE | 1 | 台 | 送检不合格，送检报告显示无法开机。 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 21 | 接触网刚性悬挂放线小车 | F.4631 | Furrer+Frey | 1 | 台 | 螺丝滑丝，无法正常使用 |  |  |  |
| 22 | 接触网轨道专用接地卡 | 适用于DC1500v接触网轨道专用接地卡，规格大于8CM | / | 5 | 把 | 接地卡头掉落，无法使用 |  |  |  |
| 23 | 接地电阻测试仪 | MS2301 | / | 1 | 台 | 退检，无法开机 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 24 | 接线盘 | 220V/16A/30m，3\*2.5 带漏电保护、插座 | 野狼 | 4 | 个 | 不通电 |  |  |  |
| 25 | 接线盘 | YT-8108 | 易尔拓 | 1 | 台 | 烧毁 |  |  |  |
| 26 | 绝缘电阻测试仪 | ZC25B-3 | 上海第六电表厂 | 1 | 个 | 不发电、作用不良 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 27 | 锂电池吹风机 | H8042 | 易尔拓 | 1 | 台 | 无法开机 |  |  |  |
| 28 | 录音笔 | 4GB | 爱国者 | 1 | 台 | 充电故障 |  |  |  |
| 29 | 扭矩扳手 | S016254 | 钢盾/世达 | 3 | 把 | 示值超差 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 30 | 扭矩扳手 | 96422 | 钢盾/世达 | 3 | 把 | 示值超差 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 31 | 扭矩扳手 | A170125 | 钢盾/世达 | 3 | 把 | 示值超差 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 32 | 扭力扳手 | 96310 | 世达 | 1 | 套 | 示值超差 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 33 | 钳形漏电电流表 | UT251A | 优利德 | 1 | 台 | 表头损坏 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 34 | 摄像手电 | 定制 | 海洋之光 | 48 | 把 | 显示屏损坏、视频无法存储 |  |  |  |
| 35 | 手持式光源 | YT-08505 | 易尔拓 | 2 | 把 | 充电故障 |  |  |  |
| 36 | 手持式光源 | GAD329 | 华荣 | 1 | 台 | 充电故障 |  |  |  |
| 37 | 手提式排水泵 | QD10-32/3-1.5 | 新界 | 1 | 台 | 烧毁 |  |  |  |
| 38 | 数显卡尺 | （0~150）mm | 易尔拓 | 2 | 台 | 仪器不合格或有部分项目不合格，内尺寸测量超差。 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 39 | 数显推拉力计 | HF-50 | 艾力 | 1 | 台 | 仪器不合格或有部分项目不合格，示值超差严重。 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 40 | 数显推拉力计 | HF-20 | 艾力 | 1 | 台 | 仪器不合格或有部分项目不合格，示值超差严重。 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 41 | 数显游标卡尺 | 111-103V-10G（300mm） | 个 | 1 | 个 | 器具上的按键无法使用，屏幕不显示. |  |  | 包含计量检测费用 |
| 42 | 双面警示灯 | 1680 | 华荣 | 4 | 个 | 灯头断裂 |  |  |  |
| 43 | 双面警示灯 | GAD102 | 华荣 | 3 | 套 | 灯头断裂，不能亮灯，无法修复。 |  |  |  |
| 44 | 水平尺 | 三水泡盒24" 600mm/YT-3002 | 易尔拓 | 1 | 把 | 两边的封堵帽掉落，影响测量准确度。 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 45 | 四合一气体检测仪 | KP826 | 中安探 | 2 | 台 | 氧气传感器故障，开机报警。 | 氧气传感器故障，开机报警。 |  | 包含计量检测费用 |
| 46 | 万用表 | YT-73082(20680325) | 易尔拓 | 1 | 块 | 测量误差较大 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 47 | 网络接头压著钳 | 规格：9" | 易尔拓 | 1 | 把 | 断裂 |  |  |  |
| 48 | 现代（HYUNDAI)记录仪高清5k头戴摄像机无线WIFI防抖户外运动相机 | 512G | 现代 | 1 | 台 | 记录仪屏幕损坏 |  |  |  |
| 49 | 蓄电池测试仪 | SK-8538 | 凯世KAISE | 1 | 台 | 内部部件损坏 |  |  | 包含计量检测费用 |
| 50 | 执法记录仪 |  |  | 4 | 个 | 打不开机/充电口存不上电/充不上电/充电口损坏、电池盖破损。 |  |  |  |
| 51 | 智能电压事件记录仪 | VR1710 | FLUKE | 1 | 台 | 系统故障 |  |  | 包含计量检测费用 |